**Руководство пользователя**



**Модели: S25 , S32, S42, S52**

Портативный автомобильный холодильник

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием холодильника.

Сохраните пожалуйста инструкцию для использования в бедующем.

Основные характеристики

* Самая надежная портативная система охлаждения
* Электроника высокий КПД, низкое потребление
* Система подключения 12/24 Вольта
* Регулируемая защита аккумулятора позволяет защитить аккумулятор от разряжения

1. **Безопасность**

* Не используйте холодильник, если провода повреждены или изношены
* Не используйте холодильник, если он мокрый
* Используйте электросеть где установлен предохранитель 12В 15А и 24В 7,5А
* Убедитесь что напряжение соответствует диапазону розетки и кабеля
* Не помещайте в холодильник электрические приборы так как они могут быть повреждены.
* Прибор не должен подвергаться воздействию дождя, держите его подальше от воды.
* Держите прибор подальше от источников света, которые могут вызвать возгорание
* Прибор не предназначен для использования детьми, если только использование происходит под контролем взрослых. За маленькими детьми нужно присматривать, чтобы они с ним не играли.

1. Примечание по использованию

* Прибору требуется вентиляция особенно задней части, необходимо оставить зазор не менее 100мм по всем сторонам.
* Не допускайте большого скопления инея на стенках холодильника, так как это может ухудшить охлаждение. Разморозьте, выключив прибор, позвольте инею растаять и вытрите скопившуюся воду.
* Чем ниже температура окружающей среды, тем ниже расход электроэнергии, что бы прибор идеально работал, держите его в дали от прямых солнечных лучей.
* Рекомендуется использовать прибор на ровной поверхности, прибор будет работать на поверхности под углом до 30\*
* Ни когда не кладите в прибор горячую воду и напитки

1. **Питание**

* Питание 12В либо 24В
* Таблица длины кабеля питания
* Кабели постоянного питания должны иметь определенное сечение соответствующее их длине

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина кабеля | | 12В Максимальная длина кабеля | | 24В Максимальная длина кабеля | |
| (мм2) | AWG | (м) | (Ft) | (м) | (Ft) |
| 2.5 | 14 | 2.5 | 8 | 5 | 16 |
| 4 | 12 | 4 | 13 | 8 | 26 |
| 6 | 10 | 6 | 20 | 12 | 39 |
| 10 | 8 | 10 | 33 | 20 | 66 |

Портативный автомобильный холодильник





Настройка диапазона температуры: -20C до +10С

Диапазон светодиодного дисплея : -40C до +45С

* Подключите питание постоянного тока. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее в течении 5 сек чтобы включить/выключить устройство. На светодиодной панели отобразиться тестовый режим, после чего будет показана температура внутри холодильника
* Нажмите кнопку **UP** или  **DOWN** чтобы отрегулировать температуру

которая необходима.

* Кнопкой **set** и удерживайте ее в течение 3 секчто бы войти в режим настройки температуры, дисплей отобразит текущую температуру, нажмите **set** еще раз и выберите режим (ECO/HH)экономный/мах мощность, не нажимайте кнопку в течении 3 сек чтобы выйти из режима настройки.
* В экономичном режиме компрессор работает на более низкой скорости, на максимальном режиме компрессор работает быстрее, увеличивая мощность. Максимальный режим нужен, если температура окружающей среды выше 30С или если требуется быстрое охлаждение.
* В случае отключения питания устройство включится с сохраненными последними настройками.

1. **Чистка и уход**

* Очищайте прибор внутри и снаружи чистой влажной тканью каждую неделю.
* Никогда не используйте моющие средства или мыло, после чистки протрите чистой сухой тканью.
* Не храните продукты внутри прибора, если он не включен.
* Не храните прибор, если он влажный, не храните прибор с открытой крышкой
* Никогда не мойте прибор проточной водой или в посудомоечной машине, не используйте абразивные моющие средства или твердые предметы, так как они могут повредить устройство.



1. **Аппарат не включается**

Проверьте, включен ли агрегат

Проверьте источник питания, попробуйте другой источник питания