

Инструкция по эксплуатации

«инструкция»



**ИНСТРУКЦИЯ**

Фильтр Katadyn Siphon предназначен для дезинфекции воды из природных источников без изменения содержания минеральных веществ.

Керамический фильтрующий элемент Katadyn с ультра мелкими порами микрофильтрующей системы показал самый надежный из доступных методов обработки, поскольку средний размер пор в фильтре всего 0,2 микрон (= 0,0002 мм!).

Все организмы, которые вызывают следующие болезни, таким образом, пойманы в ловушку: тиф, дизентерия, холера, коли-бактериоз, амебная и бактериальная дизентерия, бильгарциоз, лямблия и т.п.

В комплект Katadyn Siphon помимо керамического фильтрующего элемента входят: индикатор замены картриджа, двухметровый силиконовый рукав и абразивная чистящая губка.

1. **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
2. Погрузите фильтрующий элемент в контейнер (ведро, таз и т.п.) с неочищенной водой.
3. Поместите рукав выхода в контейнер (бутылку и т.п.), расположив его уровнем ниже.

**Чем больше различие в высоте между двумя контейнерами, тем больше скорость потока очищенной воды.**

1. Для начала процесса фильтрации необходимо ртом втянуть воздух из рукава, а когда вода начнет поступать разместить рукав в контейнере для чистой воды.
2. Фильтр должен быть погружен в воду полностью.
3. При использовании фильтра впервые, первые 4 литра очищенной воды необходимо слить.

Производительность питьевой воды в 5 л/час может быть увеличена использованием нескольких фильтров Katadyn Siphon одновременно.

1. **УХОД**

Фильтр Katadyn Siphon работает без применения химикатов и поэтому требует минимум ухода. Керамический элемент может обработать до 20000 литров воды.

**3А. ОЧИСТКА**

* Используя специальную абразивную губку, поставляемую в комплекте, очистите фильтрующий элемент до светлого, первоначального цвета.
* **Если фильтр Katadyn Siphon не был в использовании в течение продолжительного периода времени, то перед хранением керамический элемент необходимо тщательно просушить на воздухе.**

**Не используйте чистящие или дезинфицирующие средства для керамического фильтрующего элемента; не стерилизуйте в кипящей воде или на пару. Не сушите фильтр на горячих поверхностях в духовках и микроволновых печках.**

**3Б. БЕЗОПАСНОСТЬ**

* После очистки керамического фильтрующего элемента проверьте диаметр картриджа, используя для этого индикатор, поставляемый в комплекте.
* Если зазор индикатора замены картриджа больше диаметра керамики, то это значит, что элемент должен быть заменен.
* Если керамический элемент треснул, то дезинфекция не может быть гарантирована. Продолжать использование треснувшего элемента нельзя, и он должен быть немедленно заменен.

**Если использование треснувшего фильтра продолжается, защита от инфекции не может быть гарантирована.**

**Транспортировка фильтра: аккуратно и бережно!**

### ГАРАНТИЯ

Фильтр Katadyn Siphon имеет гарантию сроком на два (2) года с даты покупки на дефекты в материалах и изделии. Верните бракованный фильтр Katadyn Siphon в тот магазин, в котором он был приобретен, в течение этого периода с даты покупки. По любым вопросам обращайтесь по тел.: +41 1 839 21 11. Katadyn в своих подразделениях отремонтирует или заменит бракованные части. Пожалуйста, сохраняйте чек, являющийся документом, подтверждающим дату покупки.