logo

Инструкция по эксплуатации

«Фильтр Katadyn Drip»

C:\Users\g.kerov\Desktop\Фильтр катадин.jpg

**УСТАНОВКА**

1. Сполосните оба пластиковых контейнера чистой водой.
2. Установите фильтрующие элементы с резиновыми прокладками со стороны неотфильтрованной воды и гайку-барашек со стороны чистой воды. Гайка-барашек должна быть закручена не слишком туго.
3. Установка краника: разместите прокладки внутри и снаружи контейнера, затяните гайку.
4. При использовании фильтра Drip впервые, слейте первые 4 литра воды, в которых содержится вредная керамическая пыль (Ceradyn и Gravidyn) и пыль активированного угля (Gravidyn).
5. Чтобы усилить поток воды, намочите фильтрующие элементы в верхнем пластиковом контейнере. Делая это, следите за тем, чтобы сохранить выход фильтра сухим.
6. Фильтр Drip готов к эксплуатации.

**СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

* Если поток отфильтрованной воды уменьшается, почистите керамику с помощью поставляемой в комплекте абразивную губку. Не используйте мыло и др. моющие средства.
* После очистки картриджа проверьте его диаметр. Если керамический элемент проходит внутрь измерительного прибора без дополнительных усилий, это значит, что диаметр картриджа ниже допустимого минимума, и фильтр подлежит замене. Используйте только оригинальные картриджи Katadyn. После установки новых фильтрующих элементов слейте первые 4 литра воды. См. п. 4 «Установки».
* Срок службы керамического фильтра Katadyn Drip, оснащенного углем Gravidyn

Предусмотренная наклейка может быть использована для напоминания срока замены картриджа. Напишите на наклейке месяц, в котором картридж должен быть заменен. Если фильтром пользовались постоянно в течение 6 месяцев, то уголь в Gravidyn-элементе может стать менее эффективным в адсорбции химикатов и вкуса, поэтому Katadyn рекомендует замену фильтрующих элементов по истечении этого срока. Срок службы картриджей можно продлить, если их полностью просушивать после использования. Керамические элементы будут продолжать удалять микроорганизмы в течение ресурса в 50000 литров.

* Срок службы керамического фильтра Katadyn Drip Ceradyn

Ceradyn может быть использован так долго, насколько это позволяет диаметр картриджа (используйте индикатор замены).

* Красная запасная пробка:

Если керамический фильтр должен быть заменен, используйте красную запасную пробку, чтобы заткнуть отверстие. Фильтр Drip продолжать работать только на 2-х картриджах. Это позволит Вам использовать фильтр непрерывно до тех пор, пока Вы не приобретете новый картридж. Пробка предназначена для **временного** использования.

* Для транспортировки, выверните фильтрующие элементы и осторожно упакуйте их порознь, чтобы предохранить от повреждения.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

! Если фильтр не используется продолжительный период времени (более 2-х дней), полностью просушите картриджи на воздухе.

! Очищайте фильтрующую систему (контейнер и фильтрующие элементы) по крайней мере раз в месяц.

! Не устанавливайте фильтр Katadyn Drip под прямыми солнечными лучами.

! Если керамический элемент треснул, дезинфекция не может быть более гарантирована. Картридж должен быть заменен немедленно.

Кatadyn ни в коем случае не будет ответственен за любые убытки, возникшие в результате использования или неспособности использовать этот продукт. Katadyn не несет никакой ответственности за убытки или требования третьими лицами, которые могут возникнуть в результате использования этого устройства.

### ГАРАНТИЯ

Фильтр Katadyn Drip имеет гарантию сроком на два (2) года с даты покупки на дефекты в материалах и изделии. Верните бракованный фильтр Katadyn Pocket в тот магазин, в котором он был приобретен, в течение этого периода с даты покупки. По любым вопросам обращайтесь по тел.: +41 1 839 21 11. Katadyn в своих подразделениях отремонтирует или заменит бракованные части. Пожалуйста, сохраняйте чек, являющийся документом, подтверждающим дату покупки.