Уважаемый покупатель!

Мобильное охранное устройство «Mobile Security Stick» (MSS) позволяет вам организовать собственный охраняемый причал для катера или лодки в любом удобном и доступном для вас месте.

Установка MSS не требует специальных навыков.

Конструкция MSS полностью разборная, компактна и не занимает много места. Для удобного хранения и транспортировки комплектуется специальным чехлом.

При покупке MSS Вы получаете готовое решение для организации охраны своего имущества

**1. Комплектация MSS:**

1. Бур – 1 шт.
2. Рукоятка – 1шт.
3. Цепь – 2,5 м
4. Замок – 1 шт.
5. Чехол – 1 шт.

Вес MSS – 4 кг.

Высота MSS в рабочем состоянии (с рукояткой) – 98 см.

##### 2. Подготовка к работе и рекомендации по использованию

2.1. Наденьте рукоятку на бур и закрепите ее замком (Рис.1)

2.2. Вкрутите бур в землю так, чтобы расстояние от земли до рукоятки было 30 – 35 см. (Рис. 2)

2.3. Снимите и уберите рукоятку.

2.4. Пропустите цепь через носовой рым лодки и застегните концы цепи замком через отверстие на стойке бура (Рис. 3)

**3. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Дата продажи с печатью торговой организации отмечается в гарантийном талоне.