

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Инструкция по сборке стеллажа** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DKSB03-115**  **DKSB04-142**  **DKSB05-160**  **DKSB06-187** |

Список деталей

(перед сборкой проверьте наличие всех деталей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Внешний вид |
| Трубка А | 10 |  |
| Трубка В | 16 |  |
| Трубка С | 4 |  |
| Тройник прямой | 4 |  |
| Тройник угловой | 12 |  |
| Тканевая полка | 2 |  |
| Ножки | 4 |  |

Последовательность сборки

Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соедините 2 трубки А, 2 трубки В, 4 угловых тройника и тканевую полку, как показано на рисунке. | Присоедините 4 трубки В. | Соберите еще один уровень. |
|  |  |  |

Шаг 4: Шаг 5: Шаг 6:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Присоедините 4 трубки В. | Следующий уровень соберите, используя 1 трубку А, 2 трубки В, 2 угловых тройника и 2 прямых тройника. | Присоедините 4 трубки А. |
|  |  |  |

Шаг 7: Шаг 8:

|  |  |
| --- | --- |
| Повторите шаг 5. | Присоедините 4 трубки С и установите 4 ножки. |